|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CW101C** | **CuBe2** | **2.1247** |

**Zakres wymiarowy:**

1. Pręty okrągłe ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm Ø | mm Ø | mm Ø | mm Ø |
| 5  6  8  9  10  12  12,5  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  30 | 32  33  35  36  37  38  40  42  45  46  47  50  55  57  60  62  65  67  70  72  75  77  80 | 82  83  85  87  90  92  97  100  102  107  110  111  112  117  120  122  125  127  130  132  135  137  140 | 142  147  148  150  152  158  160  162  164  169  170  172  176  180  182  187  192  200  209  210  240  260  278 |

2. Pręty okrągłe kute CuBe2

|  |
| --- |
| Pręty okrągłe kute od średnicy 100mm do 300mm.  Długość prętów według Państwa specyfikacji. |

3. Pręty płaskie ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 4 x 20  4 x 25  5 x 10  5 x 20  5 x 25  6 x 20  6 x 60  8 x 20  8 x 25  8 x 40  10 x 15  10 x 20  10 x 25  10 x 30  10 x 40  10 x 50  10 x 60  10 x 80  10 x 100  12 x 40  12 x 50  12 x 60  15 x 20  15 x 25  15 x 30  15 x 40  15 x 50  15 x 60  15 x 70 | 15 x 80  16 x 20  20 x 25  20 x 30  20 x 35  20 x 40  20 x 45  20 x 50  20 x 60  20 x 70  20 x 80  20 x 100  20 x 130  25 x 30  25 x 35  25 x 38  25 x 40  25 x 50  25 x 60  25 x 100  30 x 40  30 x 50  30 x 60  30 x 70  30 x 80  30 x 100  30 x 120  30 x 150  30 x 200 | 30 x 400  35 x 40  35 x 50  35 x 100  36 x 210  40 x 50  40 x 60  40 x 80  40 x 100  40 x 120  40 x 200  40 x 400  50 x 60  50 x 80  50 x 100  50 x 120  50 x 150  50 x 200  50 x 300  50 x 400  56 x 126  58 x 98  60 x 120  60 x 160  60 x 400  70 x 400  60 x 200  60 x 260 | 60 x 300  65 x 100  65 x 300  65 x 310  66 x 126  75 x 135  75 x 150  75 x 300  80 x 100  80 x 140  80 x 200  80 x 300  80 x 310  80 x 400  85 x 105  85 x 280  90 x 125  90 x 200  90 x 400  100 x 115  100 x 200  100 x 400  105 x 310  120 x 200  120 x 400  125 x 310  135 x 175  136 x 226 |

4. Pręty płaskie kute CuBe2

|  |
| --- |
| Pręty płaskie kute od szerokości 100mm do 600mm.  Długość prętów według Państwa specyfikacji. |

5. Pręty kwadratowe ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 10 x 10  12 x 12  13 x 13  15 x 15  16 x 16  18 x 18  20 x 20  22 x 22 | 25 x 25  30 x 30  32 x 32  35 x 35  36 x 36  38 x 38  40 x 40  45 x 45 | 50 x 50  60 x 60  70 x 70  80 x 80  90 x 90  100 x 100  106 x 106  110 x 110 | 120 x 120  126 x 126  130 x 130  136 x 136  140 x 140  146 x 146  150 x 150  160 x 160 |

6. Pręty sześciokątne ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 2  3  4  5  6 | 7  8  9  10  11 | 12  14  17  19  22 | 24  27  30  32  36 |

7. Blachy CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 1 x 1000 x 2000  2 x 1000 x 2000  3 x 1000 x 2000  4 x 1000 x 2000  5 x 1000 x 2000  6 x 1000 x 2000  7 x 1000 x 2000  8 x 1000 x 2000 | 9 x 1000 x 2000  10 x 1000 x 2000  12 x 1000 x 2000  15 x 1000 x 2000  16 x 1000 x 2000  20 x 1000 x 2000  22 x 1000 x 2000  25 x 1000 x 2000 | 30 x 1000 x 2000  35 x 1000 x 2000  40 x 1000 x 2000  45 x 1000 x 2000  50 x 1000 x 2000  55 x 1000 x 2000  60 x 1000 x 2000 | 65 x 1000 x 2000  70 x 1000 x 2000  75 x 1000 x 2000  80 x 1000 x 2000  85 x 1000 x 2000  90 x 1000 x 2000  100 x 1000 x 2000 |

8. Pierścienie oraz krążki kute CuBe2

|  |
| --- |
| Pierścienie oraz krążki kute od średnicy 40mm do 2000mm.  Grubość od 8mm.  Otwór oraz długość pierścienia według Państwa specyfikacji. |

9. Rury specjalistyczne- precyzyjne CuBe2

|  |
| --- |
| Precyzyjne rurki dostępne są w długościach od 0.4mm do 2000mm.  Wykończenie powierzchni Ra = 0.15µm max (RMS 6)  Tolerancja długości wynosi +5mm -0mm. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica zewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Tolerancje [mm] |
| 0.1 | 0.025 – 0.03 | ±0.005 |
| 0.3  0.5  0.7  1.0 | 0.03 – 0.10  0.03 - 0.20  0.03 - 0.25  0.05 - 0.30 | ±0.01 |
| 1.0  1.2  1.5  1.8  2.0  2.5  3.0 | 0.35  0.05 - 0.35  0.05 - 0.40  0.08 - 0.40  0.08 - 0.40  0.10 – 0.40  0.15 – 0.45 | ±0.02 |
| 2.0  2.5  3.0 | 0.45  0.45  0.50 | ±0.03 |

10. Taśmy CuBe2

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |

11. Tuby CuBe2

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |

12. Druty w kręgu CuBe2

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |