|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CW101C** | **CuBe2** | **2.1247** |

**Zakres wymiarowy:**

1. Pręty okrągłe ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm Ø | mm Ø | mm Ø | mm Ø |
| 5689101212,513141516181920212223242526272830 | 3233353637384042454647505557606265677072757780 | 82838587909297100102107110111112117120122125127130132135137140 | 142147148150152158160162164169170172176180182187192200209210240260278 |

2. Pręty okrągłe kute CuBe2

|  |
| --- |
| Pręty okrągłe kute od średnicy 100mm do 300mm.Długość prętów według Państwa specyfikacji. |

3. Pręty płaskie ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 4 x 204 x 255 x 105 x 205 x 256 x 206 x 608 x 208 x 258 x 4010 x 1510 x 2010 x 2510 x 3010 x 4010 x 5010 x 6010 x 8010 x 10012 x 4012 x 5012 x 6015 x 2015 x 2515 x 3015 x 4015 x 5015 x 6015 x 70 | 15 x 8016 x 2020 x 2520 x 3020 x 3520 x 4020 x 4520 x 5020 x 6020 x 70 20 x 8020 x 10020 x 13025 x 30 25 x 3525 x 3825 x 4025 x 5025 x 6025 x 10030 x 4030 x 5030 x 6030 x 7030 x 8030 x 10030 x 12030 x 15030 x 200 | 30 x 40035 x 4035 x 5035 x 10036 x 21040 x 5040 x 6040 x 8040 x 10040 x 12040 x 20040 x 40050 x 6050 x 8050 x 10050 x 12050 x 15050 x 20050 x 30050 x 40056 x 12658 x 9860 x 12060 x 16060 x 40070 x 40060 x 20060 x 260 | 60 x 30065 x 10065 x 30065 x 31066 x 12675 x 13575 x 15075 x 30080 x 10080 x 14080 x 20080 x 300 80 x 31080 x 40085 x 10585 x 28090 x 12590 x 20090 x 400100 x 115100 x 200100 x 400105 x 310120 x 200120 x 400125 x 310135 x 175136 x 226 |

4. Pręty płaskie kute CuBe2

|  |
| --- |
| Pręty płaskie kute od szerokości 100mm do 600mm.Długość prętów według Państwa specyfikacji. |

5. Pręty kwadratowe ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 10 x 1012 x 1213 x 1315 x 1516 x 1618 x 1820 x 20 22 x 22 | 25 x 2530 x 3032 x 3235 x 3536 x 3638 x 3840 x 4045 x 45 | 50 x 5060 x 6070 x 7080 x 8090 x 90100 x 100106 x 106110 x 110 | 120 x 120126 x 126130 x 130136 x 136140 x 140146 x 146150 x 150160 x 160 |

6. Pręty sześciokątne ciągnione oraz wyciskane CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 23456 | 7891011 | 1214171922 | 2427303236 |

7. Blachy CuBe2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 1 x 1000 x 20002 x 1000 x 20003 x 1000 x 20004 x 1000 x 20005 x 1000 x 20006 x 1000 x 20007 x 1000 x 20008 x 1000 x 2000 | 9 x 1000 x 200010 x 1000 x 200012 x 1000 x 200015 x 1000 x 200016 x 1000 x 200020 x 1000 x 200022 x 1000 x 200025 x 1000 x 2000 | 30 x 1000 x 200035 x 1000 x 200040 x 1000 x 200045 x 1000 x 200050 x 1000 x 200055 x 1000 x 200060 x 1000 x 2000 | 65 x 1000 x 200070 x 1000 x 200075 x 1000 x 200080 x 1000 x 200085 x 1000 x 200090 x 1000 x 2000100 x 1000 x 2000 |

8. Pierścienie oraz krążki kute CuBe2

|  |
| --- |
| Pierścienie oraz krążki kute od średnicy 40mm do 2000mm.Grubość od 8mm.Otwór oraz długość pierścienia według Państwa specyfikacji. |

9. Rury specjalistyczne- precyzyjne CuBe2

|  |
| --- |
| Precyzyjne rurki dostępne są w długościach od 0.4mm do 2000mm.Wykończenie powierzchni Ra = 0.15µm max (RMS 6)Tolerancja długości wynosi +5mm -0mm. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica zewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Tolerancje [mm] |
| 0.1 | 0.025 – 0.03 | ±0.005 |
| 0.30.50.71.0 | 0.03 – 0.100.03 - 0.200.03 - 0.250.05 - 0.30 | ±0.01 |
| 1.01.21.51.82.02.53.0 | 0.350.05 - 0.350.05 - 0.400.08 - 0.400.08 - 0.400.10 – 0.400.15 – 0.45 | ±0.02 |
| 2.02.53.0 | 0.450.450.50 | ±0.03 |

10. Taśmy CuBe2

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |

11. Tuby CuBe2

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |

12. Druty w kręgu CuBe2

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |